*****************************************************************************
                        必 ず お 読 み く だ さ い !!
*****************************************************************************

 ◆  ScanGear ドライバ (TWAIN) for Microfilm Scanner 400/500 V1.0
 ◆  ScanGear ユーティリティ for Microfilm Scanner 400/500 V1.0
 
                                            Copyright (C)CANON INC. 2000
 
Microsoft、Windows, Windows NTは、米国Microsoft社の米国および他の国における登
録商標です。
IBM、IBM PC/ATは、米国International Business Machines社の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


1. 特長

・ScanGear ドライバ (TWAIN) for Microfilm Scanner 400/500 V1.0 (以下ScanGear 
  MS400/500といいます)は、Microfilm Scanner 400/500用のTWAIN対応32bitスキャナ
  ドライバです。
  TWAIN対応のアプリケーションから本ドライバを選択することによって、画像データ
  を読み取ることができます。
・ScanGear ユーティリティ for Microfilm Scanner 400/500 V1.0 (以下ScanGear 
  ユーティリティ for MS400/500といいます)は、Microfilm Scanner 400/500用のス
  キャナユーティリティです。本ユーティリティを使うとTWAIN対応のアプリケーショ
  ンがなくても、画像をスキャンし、保存することができます。また、本ユーティリ
  ティには、サムネイル表示、スキャン中のリアルタイム表示、等倍表示、印刷など
  の機能もあります。
 

2. 必要なシステム環境

ScanGear MS400/500及びScanGearユーティリティ for MS400/500は、以下のシステム
環境でご利用になれます。

「ハードウェア」
・Microsoft Windows 95/98日本語版、Microsoft Windows NT Version 4.0日本語版
  (Service Pack 3以降)、Microsoft Windows 2000日本語版が動作するIBM PC/AT機お
  よびその互換機、あるいはNEC-PC NXシリーズ
・100MB以上の空き領域をもつハードディスク（推奨）
  ただし必要なハードディスクの空き容量は、スキャンする範囲、スキャンモード、
  解像度の設定などにより異なります。(高解像度でスキャンした画像は、より多くの
  ハードディスクの要領を必要とします。)
・Windows 95/98の場合16MB以上のメモリ(32MB以上推奨)
・Windows NT4.0/2000の場合32MB以上のメモリ（48MB以上推奨）
・640×480ドット以上の表示解像度(800×600ドット以上推奨)、256色以上の表示色数
  をもつディスプレイ
・ASPI対応SCSIホストアダプタカード（Adaptec社製推奨）
	Adaptec AHA-2940AU推奨
・Canon Microfilm Scanner 400/500

「ソフトウェア」
・次のいずれかのソフトウェアが必要です。
  Microsoft Windows 95 日本語版、Microsoft Windows 98 日本語版、Microsoft 
  Windows NT Version 4.0 日本語版 (Service Pack 3以降)、Microsoft Windows 
  2000 日本語版
・TWAIN対応の画像処理アプリケーション

　
3. 使用上の注意

・ScanGear MS400/500は同時に複数のアプリケーションで起動しないでください。ま
  た、同一アプリケーション内でも、ScanGear MS400/500が起動しているときに更に
  ScanGear MS400/500を起動しないでください。

・大きなイメージを高解像度でスキャンするときなど画像サイズが大きいときは、お
  使いのアプリケーションによっては、ハードディスクに画像をスキャンして保存す
  るための十分な空き容量がないと判断され、エラーになることがあります。

・アプリケーションを終了させる前に、必ずScanGear MS400/500のメインウィンドウ
  を閉じてください。

・しきい値の設定が可能なアプリケーションによっては、しきい値の設定値が正反対に
　設定され、濃淡が正反対に処理される場合があります。

・アプリケーションによってはアプリケーションが表示するメッセージがScanGear 
  MS400/500メインウィンドウの裏に隠れてしまうため、ScanGear MS400/500がメッ
  セージの表示をせずにスキャンや転送を中止してしまったように見えることがあり
  ます。このときは、表示ウィンドウのフォーカスを切り替えてメッセージの表示を
  確認してください。

・ ScanGear ユーティリティ for MS400/500をお使いのとき、Windows NT4.0または
  Windows 2000でNTFSファイルフォーマットしたドライブを使用する場合には、以下
  の制限があります。ログインしたユーザの作成したフォルダの中にログインした
  ユーザのアクセス権限のないファイルが存在する場合に、そのファイルを保存ファ
  イルとして指定して保存を実行すると、そのファイルが消去されます。
=============================================================================
