=============================================================================
Controlador ScanGear (TWAIN) para escáner de microfilm MS400/500 V1.0
Utilidad ScanGear para escáner de microfilm MS400/500 V1.0
=============================================================================
                                                 Copyright (C) Canon Inc.2000

o Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas de 
  Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
o IBM e IBM PC/AT son marcas comerciales registradas de International Business 
  Machines Corporation.
o Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales o marcas
  comerciales registradas de sus respectivas compañías.

1. Opciones

o El controlador ScanGear (TWAIN) para escáner de microfilm MS400/500
  V1.0 (en lo sucesivo denominado ScanGear para MS400/500) es un controlador 
  de escáner de 32 bits compatible con TWAIN. Puede seleccionar ScanGear para
  MS400/500 en una aplicación
  compatible con TWAIN para explorar los originales.
o La utilidad ScanGear para escáner de microfilm MS400/500 V1.0 (en lo
  sucesivo denominada utilidad ScanGear para MS400/500) es una utilidad para 
  los escáneres de microfilm MS400/500. Esta utilidad se puede ejecutar
  de manera independiente para explorar originales y guardar las imágenes 
  exploradas en archivos sin necesidad de contar con una aplicación 
  compatible con TWAIN. Esta utilidad también permite mostrar las páginas 
  exploradas como miniaturas, la exploración a tiempo real, las imágenes 
  exploradas en tamaño real, la impresión, etc.  
  
2. ¿Qué necesita?

Requisitos de hardware

o Equipo IBM PC/AT o compatible.
o 100 MB de espacio libre en disco (o más, recomendado).
  Esta cifra puede variar según el área de exploración o el modo o 
  resolución elegidos (las imágenes exploradas con una resolución elevada
  requieren más espacio para almacenarse).
o 16 MB de memoria (32 MB o superior recomendada) para Windows 95 y 
  Windows 98.
o 32 MB de memoria (48 MB o superior recomendada) para Windows NT 4.0 y 
  Windows 2000.
o Monitor con una resolución de 640 x 480 puntos como mínimo (recomendados 
  800 x 600) que pueda mostrar 256 colores o más.
o Tarjeta de adaptador host SCSI compatible con ASPI (se recomienda Adaptec 
  y de manera especial la tarjeta Adaptec AHA-2940AU).
o Escáner de microfilm MS400 o MS500 de Canon.

Requisitos de software

o Es necesario uno de los siguientes sistemas:
  Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 
  4.0(Service Pack 3 o superior)o Microsoft Windows 2000.
o Aplicación compatible con el estándar TWAIN.


3. Consejos generales de uso

o Ejecute sólo una aplicación cada vez cuando utilice ScanGear para MS400/500.
  No abra más de una aplicación que funcione con el controlador de escáner 
  ScanGear para MS400/500. Además, no abra ScanGear para MS400/500 más de una 
  vez para adquirir una imagen en la misma aplicación.

o Si explora una imagen de gran tamaño con una resolución alta, algunas 
  aplicaciones pueden determinar que no haya suficiente espacio en el disco para 
  explorar y guardar la imagen y darán error. 

o Cierre siempre la ventana principal de ScanGear para MS400/500 antes de 
  salir de la aplicación principal.
  
o Con algunas aplicaciones la ventana principal de ScanGear para MS400/500 
  puede tapar los mensajes de fondo de la aplicación principal y parecerá que 
  la exploración o adquisición de imágenes en la aplicación principal se ha 
  interrumpido. En este caso, haga clic en la ventana de la aplicación 
  principal para devolverla al primer plano.
  
o Al utilizar la unidad de archivos NTFS en Windows NT 4.0 o Windows 2000, 
  la utilidad ScanGear para MS400/500 presenta la siguiente limitación:
  si inicia la sesión como usuario y crea una carpeta que incluya un archivo para 
  el que no posee derechos de acceso, el archivo se eliminará cuando intente 
  guardarlo.

