=============================================================================
Driver ScanGear (TWAIN) pour scanner Microfilm 400/500 V1.0
Utilitaire ScanGear pour scanner Microfilm 400/500 V1.0
=============================================================================
                                                 Copyright (C) Canon Inc.2000

o Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de 
  Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.
o IBM et IBM PC/AT sont des marques déposées d'International Business 
  Machines Corporation.
o Les autres noms de société et de produit peuvent être des marques et/ou des
  marques déposées de leurs sociétés respectives.

1. Fonctionnalités

o Le driver ScanGear (TWAIN) pour scanner Microfilm 400/500 V1.0 (ci-après dénommé
  ScanGear MS400/500) est un driver de scanner 32 bits compatible TWAIN pour 
  scanner Microfilm 400/500. Vous pouvez sélectionner ScanGear MS400/500 depuis une 
  application compatible TWAIN pour numériser des originaux.
o L'utilitaire ScanGear pour scanner Microfilm 400/500 V1.0 (ci-après dénommé 
  utilitaire ScanGear pour MS400/500) est un utilitaire de scanner pour scanner
  Microfilm 400/500. Vous pouvez exécuter cet utilitaire de façon autonome, pour
  numériser des originaux et enregistrer les images numérisées dans des fichiers,
  si vous ne possédez pas d'application compatible TWAIN. Cet utilitaire permet également
  d'afficher des images numérisées en miniature, d'afficher la numérisation en temps
  réel, d'afficher des pages numérisées en taille réelle, d'imprimer, etc.
  
2. Eléments requis

Matériel requis

o Ordinateur IBM PC/AT ou compatible
o 100 Mo d'espace libre sur le disque dur (voire plus)
  La quantité d'espace requise dépend de la zone de numérisation, et des paramètres Mode
  ou Résolution. (Les images numérisées avec une résolution plus élevée nécessitent plus 
  d'espace de stockage.)
o 16 Mo de mémoire (32 Mo ou plus recommandés) pour Windows 95 et Windows 98
o 32 Mo de mémoire (48 Mo ou plus recommandés) pour Windows NT 4.0 et Windows 2000
o Moniteur permettant une résolution minimale de 640 x 480 points (800 x 600 points recommandés) 
  pouvant afficher 256 couleurs ou plus
o Carte d'adaptateur hôte SCSI compatible ASPI (Adaptec recommandé)
  La carte suivante est particulièrement recommandée :
  -  Adaptec AHA-2940AU
o Scanner Microfilm 400 ou scanner Microfilm 500 de Canon 

Logiciel requis

o L'un des systèmes suivants est requis :
  Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 
  (Service Pack 3 ou ultérieur) et Microsoft Windows 2000
o Application compatible TWAIN


3. Conseils généraux d'utilisation

o Exécutez une seule application utilisant ScanGear MS400/500 à la fois ; n'ouvrez pas 
  plus d'une application utilisant le driver de scanner ScanGear MS400/500.  
  De plus, n'ouvrez pas ScanGear MS400/500 plusieurs fois pour acquérir une image dans la 
  même application.

o Lorsque vous numérisez une image de grande taille avec une résolution élevée, certaines
  applications risquent d'afficher un message d'erreur indiquant que l'espace disque est
  insuffisant pour numériser et enregistrer l'image.

o Fermez systématiquement la fenêtre principale de ScanGear MS400/500 avant de quitter 
  l'application parent.
  
o Dans certaines applications, la fenêtre principale de ScanGear MS400/500 peut recouvrir
  les messages affichés en arrière-plan par l'application parent, et la numérisation ou
  l'acquisition par l'application parent s'interrompt. Dans ce cas, cliquez sur la fenêtre
  de l'application parent pour activer cette dernière.
  
o Lorsque vous utilisez une unité formatée pour fichiers NTFS dans Windows NT 4.0 ou
  dans Windows 2000, l'utilitaire ScanGear pour MS400/500 rencontre le problème suivant.
  Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur et que vous créiez un dossier contenant un
  fichier auquel vous n'avez pas accès, le fichier est supprimé lorsque vous essayez de
  l'enregistrer.


